**Утверждаю Технический директор**

 **филиала ПАО НПО «Наука»**

 **Серебряков О.В.**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Техническое задание**

**На работы по устройству «железобетонного пола с упрочняющей добавкой в здании РБУ», в соответствии с приложенным техническим заданием, на территории филиала ПАО НПО «Наука».**

**1. Определения.**

1.1. Заказчик – ПАО НПО «Наука».

1.2. Подрядчик – организация, выбранная для выполнения работ по устройству «Железобетонного пола с упрочняющей добавкой в здании РБУ», корпуса №5, на

 территории Производственно-испытательного комплекса - филиала ПАО НПО «Наука».

**2. Требования к Подрядной организации.**

2.1. Наличие у Подрядной и привлекаемых (по необходимости) субподрядных организаций Свидетельств СРО о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов, на которых проводятся ремонтно-строительные работы, копии свидетельств, предоставить до подписания договора.

**3. Основание для проведения работ.**

3.1. Строительные работы по устройству «Железобетонного пола с упрочняющей добавкой в здании РБУ», корпуса №5, на территории Производственно – испытательного комплекса - филиала ПАО НПО «Наука». В связи с потребностью в складских площадях, для размещения оборудования и комплектующих.

**4. Место расположения объекта.**

4.1. РФ, Владимирская обл., Киржачский район, п. Першино, улица Школьная дом 7 а., на территории Производственно-испытательного комплекса - филиала ПАО НПО «Наука» в здании РБУ», корпус №5.

**5. Состав сметной документации:**

5.1. Сметная документация должна включать в себя все затраты подрядчика на демонтажные, общестроительные, ремонтные работы, вывоз и утилизацию мусора, приобретение, доставку и монтаж материалов и оборудования.

5.2. Сметную документацию представить в формате MS Excel в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде.

**6. Сроки выполнения работ.**

6.1. Сроки выполнения работ: июнь-июль 2021г.

**7. Основные требования к выполнению** **ремонтно-строительных** **работ.**

7.1. Ремонтно-строительные работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами по охране труда, СП, Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-03).

**8. Состав работ.**

8.1. Планировка основания земли под устройство железобетонного пола.

8.2. Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 200 мм., с трамбовкой.

8.3. Устройство щебеночного слоя толщиной 200 мм., с трамбовкой.

8.4. Устройствожелезобетонного пола с армированием сеткой «рифленной» арматурой сечением 12 мм., с ячеей 150х150 мм.,

8.5. Упрочнение бетона полимерной пропиткой.

8.6. Уборка мусора и вывоз за территорию Заказчика, с последующей утилизацией.

 **9. Потребность и качество поставляемых материально-технических ресурсов.**

 9.1 Поставка материалов, изделий и оборудования на объект осуществляется Подрядчиком.

9.1. Поставляемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты и другую документацию, подтверждающую их качество, на оборудование – паспорта и эксплуатационную документацию.

**10. Контроль качества и приёмка выполненных работ.**

 Ответственный представитель подрядной организации обязан, а ответственный представитель Заказчика имеет право:

10.1. Осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых документов.

10.2. Осуществлять контроль состава и объёмов выполняемых работ.

10.3. Проводить оперативный контроль качества по видам выполняемых работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов.

 Ответственный представитель Заказчика имеет право:

10.4. Определять объёмы работ и сроки выполнения работ по устранению выявленных недостатков, с оформлением двусторонних актов и инициировать процесс внесения изменений в договор на выполнение работ.

10.5. Осуществлять контроль соблюдения качества и сроков выполнения работ.

**11. Подрядчик после окончания работ и до подписания Актов о приемке работ передает Заказчику следующую документацию:**

11.1. Сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, при производстве работ.

11.2. Подписанные Заказчиком Акты освидетельствования скрытых работ.

11.3. Исполнительную документацию, оформленную и согласованную в установленном порядке.

**12. Гарантии исполнителя работ.**

12.1. Гарантийный срок на выполненные работы, применяемые материалы, изделия и оборудование – не менее 24 месяцев, и не менее, гарантийного срока производителей материалов, изделий и оборудования.

12.2. Исполнитель должен обеспечить:

- соответствие выполненных работ и конструктивных элементов, требованиям действующей нормативно-технической документации;

Подрядчик обязан в течение гарантийного срока, по требованию Заказчика, за свой счет

и в указанный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки;

- соблюдение сроков сдачи Заказчику законченных работ.

 Разработал:

 Начальник ОЭЗиТ А.И. Пономаренко